Ocena ryzyka zawodowego murarza-tynkarza
grudzień 2005
Identyfikacja zagrożeń
Lp.	Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki	
1	2	3	4	
1.	Potrącenie, przygniecenie.	Poruszające się maszyny budowlane, pojazdy na placu budowy.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.	
2.	Upadek z wysokości.	Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia – rusztowania, podesty, drabiny.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała – złamania kończyn, urazy głowy, kręgosłupa.	
3.	Upadek z wysokości – spadnięcie na niższy poziom.	Otwory stropowe, schody i spoczniki bez barierek.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała – złamania kończyn, urazy głowy, kręgosłupa.	
4.	Prąd elektryczny.	Instalacja elektryczna, urządzenia i narzędzia zasilane energią elektryczną.	Śmierć na skutek porażenia prądem elektrycznym.	
5.	Pożar.	Materiały łatwopalne, instalacja i urządzenia zasilane energią elektryczną, używanie otwartego ognia w miejscach pożarowo niebezpiecznych (palenie tytoniu).	Ciężkie poparzenia i zatrucia.	
6.	Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.	Nierówne, śliskie powierzchnie, deski, gruz itp.	Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała.	
7.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Materiały na rusztowaniach, stropach; elementy demontowane.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała – urazy głowy, kręgosłupa.	
8.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Materiały wciągane wciągnikiem.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała – urazy głowy, kręgosłupa.	
9.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Materiały transportowane ręcznie.	Urazy kończyn.	
10.	Przeciążenie układu ruchu.	Przenoszone, podnoszone, przewożone, układane materiały budowlane podstawowe i pomocnicze.	Choroby układu szkieletowo-mięśniowego, przepuklina.	
11.	Uderzenie o nieruchome elementy.	Wejścia, dojścia, obniżenia, rusztowania.	Urazy całego ciała.	
12.	Pochwycenie, uderzenie ruchomymi elementami.	Układ napędu bębna betoniarki.	Poważne urazy kończyn górnych.	
13.	Uderzenie, pochwycenie.	Narzędzia z napędem mechanicznym.	Urazy kończyn górnych.	
14.	Zachlapanie ciała – szczególnie twarzy (oczu).	Zaprawa cementowa, wapienna.	Podrażnienia skóry, urazy oka.	
15.	Odpryski materiału.	Wykuwanie, wiercenie udarowe.	Urazy twarzy, ciężkie uszkodzenie oka.	
16.	Ostre krawędzie.	Materiały budowlane, narzędzia, elementy z demontażu.	Drobne urazy palców ręki.	
17.	Nadepnięcia.	Deski z gwoździami.	Urazy stopy.	
18.	Zmienny mikroklimat.	Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato) – praca na otwartej przestrzeni; przeciągi w budowanych, remontowanych obiektach.	Choroby układu oddechowego – przeziębienia.	

Rozdział 5/2.A.4.
Rozdział 5/2.A.4.

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY	Data …...........	Numer Karty ....................................	
	Sporządził zespół
............................................................
............................................................
............................................................	
Stanowisko pracy   Murarz-tynkarz 	Liczba
narażonych
........................		
Charakterystyka stanowiska pracy:
• transport materiałów,
• obsługa betoniarki, montaż rusztowań,
• murowanie,
• tynkowanie,
• drobne prace rozbiórkowe.	Dokumenty odniesienia:
– PN-N-18002,
– zakładowy regulamin pracy,
– instrukcje zakładowe,
– DTR narzędzi ręcznych z napędem.	
Lp.	Zagrożenie	Źródło zagrożenia
Wyniki pomiarów	Ciężkość
szkód	Prawdopodo-
bieństwo	Oszacowanie
ryzyka	Działania
profilaktyczne	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Potrącenie, przygniecenie.	Poruszające się maszyny budowlane, pojazdy na placu budowy.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania ładu i porządku na placu budowy, stosowanie znaków ostrzegawczych, zalecenie ostrożności, podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
2.	Upadek z wysokości.	Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia – rusztowania, podesty, drabiny.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Kontrola prawidłowości zmontowania i zabezpieczenia rusztowań  z barierkami i drabinkami. Sprawdzenie, czy prawidłowo wykonano podesty, czy stan techniczny drabin jest odpowiedni. Zalecenie ostrożności, podjęcie skutecznych działań ograniczających pośpiech.	
3.	Upadek z wysokości – spadnięcie na niższy poziom.	Otwory stropowe, schody i spoczniki niezabezpieczone, bądź źle zabezpieczone barierkami.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Zabezpieczanie, wygradzanie otworów. Montowanie prowizorycznych barierek; stosowanie znaków ostrzegawczych. Zalecenie ostrożności, podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
4.	Prąd elektryczny.	Instalacja elektryczna, urządzenia i narzędzia zasilane energią elektryczną.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Regularne przeglądy i kontrole sprawności instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz urządzeń przeciwporażeniowych. Zakaz wykonywania tzw. prowizorek. Egzekwowanie obowiązku wyłączania i zabezpieczania instalacji elektrycznych przy pracach rozbiórkowych. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wykonywania napraw instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nieuprawnione.	
5.	Pożar.	Materiały łatwopalne, instalacja i urządzenia zasilane energią elektryczną, używanie otwartego ognia w miejscach pożarowo niebezpiecznych.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji ppoż., zapewnienie sprawnego sprzętu gaśniczego (okresowe kontrole), regularne przeglądy instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach pożarowo niebezpiecznych.	
6.	Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.	Nierówne, śliskie powierzchnie, porozrzucane deski, gruz, elementy demontowane itp.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Zwrócenie uwagi na dbałość o ład i porządek w miejscu pracy.  Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Zalecenie ostrożności, podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
7.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, bądź przedmiotem.	Materiały znajdujące się na rusztowaniach, stropach; elementy demontowane.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Zwrócenie uwagi na prawidłowość składowania materiałów (nie więcej niż potrzeba do wykorzystania na danej zmianie). Egzekwowanie nakazu stosowania hełmu ochronnego, rękawic i obuwia roboczego. Zalecenie ostrożności i podjęcie skutecznych działań ograniczających pośpiech (szczególnie istotne przy robotach demontażowych).	
8.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Materiały wciągane wciągnikiem.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji montażu i użytkowania wciągnika. Egzekwowanie obowiązku stosowania hełmu ochronnego i obuwia roboczego. Zalecenie szczególnej ostrożności. Podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
9.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Materiały transportowane ręcznie.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji ręcznych prac transportowych. Stosowanie odzieży, obuwia i rękawic roboczych. Działania ograniczające pośpiech.	
10.	Przeciążenie układu ruchu.	Przenoszone, podnoszone, przewożone, układane materiały budowlane podstawowe i pomocnicze.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji wykonywania ręcznych prac transportowych. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. Wykorzystywania dostępnych technicznych urządzeń transportowych. Przestrzeganie obowiązku stosowania obuwia roboczego i rękawic roboczych. Zalecenie ostrożności, podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
11.	Uderzenie o nieruchome elementy.	Wejścia, dojścia, obniżenia, rusztowania.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Dbałość o ład i porządek na terenie budowy. Przestrzeganie obowiązku stosowania odzieży i obuwia roboczego, hełmu ochronnego. Zalecenie ostrożności i podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
12.	Pochwycenie, uderzenie ruchomymi elementami.	Układ napędu bębna betoniarki.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Kontrola sprawności technicznej betoniarki (szczególnie pod kątem wymaganych osłon). Przestrzeganie instrukcji obsługi. Zakaz wykonywania napraw na urządzeniu w ruchu i przez osoby nieuprawnione.	
13.	Uderzenie, pochwycenie.	Narzędzia z napędem mechanicznym.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Używanie narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji dołączonej przez producenta. Zalecenie ostrożności, podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
14.	Zachlapanie ciała – szczególnie twarzy (oczu).	Zaprawa cementowa, wapienna.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Egzekwowanie obowiązku stosowania odzieży roboczej i okularów ochronnych.	
15.	Odpryski materiału.	Wykuwanie, wiercenie udarowe.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Stosowanie odzieży roboczej i okularów ochronnych.	
16.	Ostre krawędzie.	Materiały budowlane, narzędzia, elementy pochodzące z demontażu.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Stosowanie rękawic roboczych. Zalecenie ostrożności, podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
17.	Nadepnięcia.	Deski z gwoździami.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Dbałość o ład i porządek na budowie i poszczególnych stanowiskach pracy. Stosowanie obuwia roboczego, zalecenie ostrożności i podjęcie działań ograniczających pośpiech.	
18.	Zmienny mikroklimat.	Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato) – praca na otwartej przestrzeni; przeciągi w budowanych, remontowanych obiektach.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Zapewnienie odpowiedniej do pory roku odzieży roboczej (letnia, zimowa) oraz w razie potrzeby kurtek przeciwdeszczowych. Prawidłowa organizacja prac uwzględniająca aktualne warunki atmosferyczne.	
Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.	Zatwierdził: