Ocena ryzyka zawodowego dekarza

Identyfikacja zagrożeń
Lp.	Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki	
1	2	3	4	
1.	Upadek z wysokości.	Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia – na dachu obiektu, drabinie bądź na innym podwyższeniu (pomost roboczy).	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, w tym:
•	złamania kończyn,
•	urazy głowy,
•	urazy kręgosłupa.	
2.	Wpadnięcie, spadnięcie na niższy poziom.	Zmurszałe poszycie naprawianego dachu. Źle wykonane deskowanie.	Ciężkie uszkodzenie ciała, w tym:
•	złamania kończyn,
•	urazy głowy i kręgosłupa.	
3.	Pożar.	Występujące powszechnie na stanowisku pracy materiały łatwopalne, palnik gazowy oraz ogień pod kotłem.	Ciężkie poparzenia, zatrucia.	
4.	Wybuch.	Butla z gazem.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała.	
5.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Składowane na dachu materiały (np. wiadro z gorącym lepikiem), narzędzia oraz elementy zdemontowane.	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, w tym:
•	urazy głowy i kręgosłupa,
•	poparzenie ciała.	
6.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, bądź przedmiotem.	Materiały wciągane wciągnikiem, (szczególnie niebezpieczne jest wiadro z gorącym lepikiem).	Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, w tym:
•	urazy głowy i kręgosłupa,
•	poparzenia ciała.	
7.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem.	Materiały transportowane ręcznie, w tym wiadro z gorącym lepikiem.	Urazy, poparzenia kończyn.	
8.	Uderzenie o nieruchome elementy.	Kominy, maszty, ogniomurki.	Drobne urazy ciała, szczególnie kończyn.	
9.	Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.	Nierówne, śliskie powierzchnie, materiały zdemontowane, elementy instalacji odgromowej na dachu.	Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała.	
10.	Przeciążenie układu ruchu.	Przenoszone, podnoszone, przewożone, układane materiały.	Choroby układu szkieletowo-mięśniowego, przepuklina.	
11.	Kontakt z gorącymi powierzchniami, czynnikami.	Rozgrzany lepik, obudowa kotła, palnik gazowy.	Poparzenia ciała – szczególnie kończyn.	
12.	Odpryski materiału – pochlapanie gorącym materiałem.	Gorący lepik – szczególnie podczas przelewania, przenoszenia i transportu na dach.	Poparzenia ciała.	
13.	Odpryski materiału.	Lepik wykuwany z beczki, rąbane drewno.	Drobne urazy ciała, urazy oka.	
14.	Kontakt z ostrymi krawędziami.	Blacha z beczki, blaszane obrzeża dachu, ostre narzędzia.	Urazy dłoni.	
15.	Nadepnięcia.	Demontowane deski z gwoździami, resztki blachy z beczki.	Urazy stopy.	
16.	Kontakt z czynnikami chemicznymi.	Lepik asfaltowy.	Podrażnienia, choroby skóry.	
17.	Praca w zmiennym mikroklimacie.	Zmienne warunki atmosferyczne – praca na otwartej przestrzeni.	Choroby układu oddechowego – przeziębienia, udar cieplny.	

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY	Data …...........	Numer Karty ....................................	
	Sporządził zespół
............................................................
............................................................
............................................................	
Stanowisko pracy   Dekarz 	Liczba
narażonych
........................		
Charakterystyka stanowiska pracy:
• transport materiałów,
• przygotowywanie podłoża i lepiku,
• wykonywanie i naprawy pokryć dachowych,
• praca na wysokości.	Dokumenty odniesienia:
– PN-N-18002,
– zakładowy regulamin pracy,
– instrukcje zakładowe.	
Lp.	Zagrożenie	Źródło zagrożenia
Wyniki pomiarów	Ciężkość
szkód	Prawdopodo-
bieństwo	Oszacowanie
ryzyka	Działania
profilaktyczne	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Upadek z wysokości.	Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia – dach obiektu, drabina.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji wykonywania prac dekarskich i instrukcji prac na wysokości. Przestrzeganie obowiązku stosowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Dbałość o prawidłowy stan techniczny drabin. Zalecenie ostrożności. Działania ograniczające pośpiech. Dobór pracowników mających aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości.	
2.	Wpadnięcie, spadnięcie na niższy poziom.	Zmurszałe poszycie dachu.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji wykonywania prac dekarskich. Kontrola stanu poszycia dachu przed rozpoczęciem prac. Zalecenie ostrożności.	
3.	Pożar.	Materiały łatwopalne, palnik gazowy, ogień pod kotłem.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy. Przestrzeganie instrukcji obsługi:
•	kotła,
•	zestawu butla – palnik
i instrukcji ppoż. Regularne kontrole sprzętu gaśniczego. Zakaz grzania lepiku nad ogniskiem rozpalanym na dachu. Zachowanie szczególnej ostrożności.	
4.	Wybuch.	Butla z gazem.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji obsługi zestawu butla – palnik:
•	legalizowana butla,
•	sprawny technicznie wąż i palnik.
Zalecenie ostrożności.	
5.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Składowane na dachu materiały, w tym wiadro z gorącym lepikiem, narzędzia oraz elementy zdemontowane.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Prawidłowe zabezpieczenie materiałów, narzędzi i demontowanych elementów znajdujących się na dachu. Kategoryczny zakaz niekontrolowanego zrzucania z dachu zbędnych przedmiotów. Stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu ochronnego.	
6.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem, przedmiotem.	Materiały wciągane wciągnikiem, w tym wiadro z gorącym lepikiem.	Duża	Mało prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji montażu i użytkowania wciągnika. Stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu ochronnego. Zachowanie szczególnej ostrożności. Ograniczenie pośpiechu.	
7.	Uderzenie, przyciśnięcie spadającym materiałem.	Materiały transportowane ręcznie, w tym wiadro.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji ręcznych prac transportowych. Kontrola stosowania odzieży, obuwia i rękawic roboczych. Ograniczenie pośpiechu.	
8.	Uderzenie o nieruchome elementy.	Kominy, maszty, ogniomurki.	Mała	Prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy i wokół niego. Używanie odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu ochronnego. Zachowanie szczególnej ostrożności. Ograniczanie pośpiechu.	
9.	Poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie.	Nierówne, śliskie powierzchnie; materiały zdemontowane; elementy instalacji odgromowej na dachu.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy. Stosowanie obuwia roboczego. Zachowanie ostrożności. Ograniczanie pośpiechu.	
10.	Przeciążenie układu ruchu.	Przenoszone, podnoszone, przewożone, układane materiały.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji wykonywania ręcznych prac transportowych. Dbałość o ład i porządek w miejscu pracy. Zalecenie stosowania obuwia i rękawic roboczych. Zachowanie szczególnej ostrożności. Ograniczenie pośpiechu.	
11.	Kontakt z gorącymi powierzchniami, czynnikami.	Rozgrzany lepik, obudowa kotła, palnik gazowy.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji obsługi kotła i zestawu butla – palnik. Zalecenie używania rękawic roboczych. Zachowanie ostrożności. Ograniczanie pośpiechu.	
12.	Odpryski materiału – pochlapanie gorącym materiałem.	Gorący lepik – szczególnie podczas przelewania, przenoszenia i transportu na dach.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji ręcznych prac transportowych. Stosowanie odzieży, obuwia i rękawic roboczych. Zachowanie ostrożności. Ograniczanie pośpiechu.	
13.	Odpryski materiału.	Lepik wykuwany z beczki, rąbane drewno.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Stosowanie okularów ochronnych, odzieży i obuwia roboczego oraz rękawic roboczych. Zachowanie ostrożności. Ograniczenie pośpiechu.	
14.	Kontakt z ostrymi krawędziami.	Blacha z beczki, blaszane obrzeża dachu, ostre narzędzia.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz rękawic roboczych. Zachowanie ostrożności. Ograniczenie pośpiechu.	
15.	Nadepnięcia.	Zdemontowane deski z gwoździami, resztki blachy z beczki.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Zapewnienie ładu i porządku w miejscu pracy. Stosowanie obuwia roboczego. Zachowanie ostrożności. Ograniczenie pośpiechu.	
16.	Kontakt z czynnikami chemicznymi.	Lepik asfaltowy.	Średnia	Mało prawdopodobne	Małe –
dopuszczalne	Stosowanie odzieży, obuwia roboczego i rękawic roboczych. Przeniesienie do innych prac osób uczulonych na substancje chemiczne.	
17.	Praca w zmiennym mikroklimacie.	Zmienne warunki atmosferyczne – praca na otwartej przestrzeni.	Średnia	Prawdopodobne	Średnie –
dopuszczalne	Stosowanie odzieży roboczej odpowiedniej do warunków atmosferycznych. Odpowiednia organizacja prac uwzględniająca aktualne warunki atmosferyczne.	
Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.	Zatwierdził: